**报价单**

昆明公交集团有限责任公司：

在研究了本次项目询价函后，我公司报价如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要参数及功能说明 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 硬盘录像机 |  |  | 1 | 视频接入路数：4路录像  分辨率：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  视频输出：1路HDMI，1路VGA  视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264  解码能力：6 x 1080P |  |  |  |
| 2 | 摄像头 |  |  | 1 | 视频最大图像尺寸：2560 × 1440  主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）  子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）  视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG  移动侦测，遮挡报警，异常  区域入侵侦测，越界侦测  网络：RJ45自适应以太网口，POE供电 |  |  |  |
| 3 | 监控硬盘 |  |  |  | 监控级硬盘，至少1TB容量  接口类型：SATA  尺寸：3.5寸 |  |  |  |
| 4 | 拾音器 |  |  |  | 拾音范围：60平方米，连续可调  音频传输距离：3000米  灵敏度：-38dB  频率响应：20Hz～20KHz  信噪比：75dB（1米@40dB音源SPL）  动态范围：94dB(1KHz at Max dB SPL)  最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 3%）  输出阻抗：600欧姆非平衡  输出信号幅度：2.5Vpp(Max)  麦克风：ECM电容麦克风  电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V-15V）  电源电流：20mA  工作温度：-25℃～55℃ |  |  |  |
| 5 | 显示器 |  |  |  |  |  |  | 选配 |
| 6 | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 含网线、水晶头、pvc套管等 |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 费用合计 | | | | |  | |  |

我公司承诺（格式自拟）：

公司全称：

法人代表：

项目联系人：

邮箱：

联系电话：

联系地址：

报价日期：